QA output created by 051
Formatting 'TEST_DIR/t.IMGFMT', fmt=IMGFMT size=134217728
Formatting 'TEST_DIR/t.IMGFMT', fmt=IMGFMT size=134217728 backing_file='TEST_DIR/t.IMGFMT.base'

=== Unknown option ===

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,unknown_opt=
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,unknown_opt=: Block format 'qcow2' used by device 'ide0-hd0' doesn't support the option 'unknown_opt'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,unknown_opt=on
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,unknown_opt=on: Block format 'qcow2' used by device 'ide0-hd0' doesn't support the option 'unknown_opt'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,unknown_opt=1234
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,unknown_opt=1234: Block format 'qcow2' used by device 'ide0-hd0' doesn't support the option 'unknown_opt'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,unknown_opt=foo
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,unknown_opt=foo: Block format 'qcow2' used by device 'ide0-hd0' doesn't support the option 'unknown_opt'


=== Unknown protocol option ===

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,file.unknown_opt=
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,file.unknown_opt=: Block protocol 'file' doesn't support the option 'unknown_opt'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,file.unknown_opt=on
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,file.unknown_opt=on: Block protocol 'file' doesn't support the option 'unknown_opt'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,file.unknown_opt=1234
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,file.unknown_opt=1234: Block protocol 'file' doesn't support the option 'unknown_opt'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,file.unknown_opt=foo
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,file.unknown_opt=foo: Block protocol 'file' doesn't support the option 'unknown_opt'


=== Invalid format ===

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=foo
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=foo: Unknown driver 'foo'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,driver=foo
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,driver=foo: Unknown driver 'foo'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,driver=raw,format=qcow2
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,driver=raw,format=qcow2: Cannot specify both 'driver' and 'format'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,driver=qcow2,format=qcow2
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,driver=qcow2,format=qcow2: Cannot specify both 'driver' and 'format'


=== Device without drive ===

Testing: -device virtio-scsi-pci -device scsi-hd
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: -device scsi-hd: drive property not set


=== Overriding backing file ===

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,driver=qcow2,backing.file.filename=TEST_DIR/t.qcow2.orig -nodefaults
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) i[K[Din[K[D[Dinf[K[D[D[Dinfo[K[D[D[D[Dinfo [K[D[D[D[D[Dinfo b[K[D[D[D[D[D[Dinfo bl[K[D[D[D[D[D[D[Dinfo blo[K[D[D[D[D[D[D[D[Dinfo bloc[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dinfo block[K
ide0-hd0: TEST_DIR/t.qcow2 (qcow2)
    Cache mode:       writeback
    Backing file:     TEST_DIR/t.qcow2.orig (chain depth: 1)
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,driver=raw,backing.file.filename=TEST_DIR/t.qcow2.orig
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,driver=raw,backing.file.filename=TEST_DIR/t.qcow2.orig: Driver doesn't support backing files

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,file.backing.driver=file,file.backing.filename=TEST_DIR/t.qcow2.orig
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,file.backing.driver=file,file.backing.filename=TEST_DIR/t.qcow2.orig: Driver doesn't support backing files

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,file.backing.driver=qcow2,file.backing.file.filename=TEST_DIR/t.qcow2.orig
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,file.backing.driver=qcow2,file.backing.file.filename=TEST_DIR/t.qcow2.orig: Driver doesn't support backing files


=== Enable and disable lazy refcounting on the command line, plus some invalid values ===

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=off
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=: Parameter 'lazy-refcounts' expects 'on' or 'off'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=42
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=42: Parameter 'lazy-refcounts' expects 'on' or 'off'

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=foo
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=foo: Parameter 'lazy-refcounts' expects 'on' or 'off'


=== With version 2 images enabling lazy refcounts must fail ===

Formatting 'TEST_DIR/t.IMGFMT', fmt=IMGFMT size=134217728
Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=on
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=on: Lazy refcounts require a qcow2 image with at least qemu 1.1 compatibility level

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,format=qcow2,lazy-refcounts=off
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K


=== No medium ===

Testing: -drive if=floppy
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive if=ide,media=cdrom
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive if=scsi,media=cdrom
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive if=ide
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: Device needs media, but drive is empty
QEMU_PROG: Initialization of device ide-hd failed: Device initialization failed.

Testing: -drive if=virtio
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: -drive if=virtio: Device needs media, but drive is empty

Testing: -drive if=scsi
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: Initialization of device lsi53c895a failed: Device needs media, but drive is empty

Testing: -drive if=none,id=disk -device ide-cd,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive if=none,id=disk -device lsi53c895a -device scsi-cd,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive if=none,id=disk -device ide-drive,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: -device ide-drive,drive=disk: Device needs media, but drive is empty
QEMU_PROG: -device ide-drive,drive=disk: Device initialization failed.

Testing: -drive if=none,id=disk -device ide-hd,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: -device ide-hd,drive=disk: Device needs media, but drive is empty
QEMU_PROG: -device ide-hd,drive=disk: Device initialization failed.

Testing: -drive if=none,id=disk -device lsi53c895a -device scsi-disk,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: -device scsi-disk,drive=disk: Device needs media, but drive is empty

Testing: -drive if=none,id=disk -device lsi53c895a -device scsi-hd,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: -device scsi-hd,drive=disk: Device needs media, but drive is empty


=== Read-only ===

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=floppy,readonly=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=ide,media=cdrom,readonly=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=scsi,media=cdrom,readonly=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=ide,readonly=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: Can't use a read-only drive
QEMU_PROG: Initialization of device ide-hd failed: Device initialization failed.

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=virtio,readonly=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=scsi,readonly=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=none,id=disk,readonly=on -device ide-cd,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=none,id=disk,readonly=on -device lsi53c895a -device scsi-cd,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=none,id=disk,readonly=on -device ide-drive,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: -device ide-drive,drive=disk: Can't use a read-only drive
QEMU_PROG: -device ide-drive,drive=disk: Device initialization failed.

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=none,id=disk,readonly=on -device ide-hd,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) QEMU_PROG: -device ide-hd,drive=disk: Can't use a read-only drive
QEMU_PROG: -device ide-hd,drive=disk: Device initialization failed.

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=none,id=disk,readonly=on -device lsi53c895a -device scsi-disk,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,if=none,id=disk,readonly=on -device lsi53c895a -device scsi-hd,drive=disk
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K


=== Cache modes ===

Testing: -drive media=cdrom,cache=none
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive media=cdrom,cache=directsync
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive media=cdrom,cache=writeback
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive media=cdrom,cache=writethrough
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive media=cdrom,cache=unsafe
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive media=cdrom,cache=invalid_value
QEMU_PROG: -drive media=cdrom,cache=invalid_value: invalid cache option


=== Specifying the protocol layer ===

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,file.driver=file
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K


=== Leaving out required options ===

Testing: -drive driver=file
QEMU_PROG: -drive driver=file: The 'file' block driver requires a file name

Testing: -drive driver=nbd
QEMU_PROG: -drive driver=nbd: one of path and host must be specified.

Testing: -drive driver=raw
QEMU_PROG: -drive driver=raw: Can't use 'raw' as a block driver for the protocol level

Testing: -drive file.driver=file
QEMU_PROG: -drive file.driver=file: The 'file' block driver requires a file name

Testing: -drive file.driver=nbd
QEMU_PROG: -drive file.driver=nbd: one of path and host must be specified.

Testing: -drive file.driver=raw
QEMU_PROG: -drive file.driver=raw: Can't use 'raw' as a block driver for the protocol level

Testing: -drive foo=bar
QEMU_PROG: -drive foo=bar: Must specify either driver or file


=== Specifying both an option and its legacy alias ===

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops=1234,throttling.iops-total=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops=1234,throttling.iops-total=5678: 'throttling.iops-total' and its alias 'iops' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_rd=1234,throttling.iops-read=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_rd=1234,throttling.iops-read=5678: 'throttling.iops-read' and its alias 'iops_rd' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_wr=1234,throttling.iops-write=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_wr=1234,throttling.iops-write=5678: 'throttling.iops-write' and its alias 'iops_wr' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps=1234,throttling.bps-total=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps=1234,throttling.bps-total=5678: 'throttling.bps-total' and its alias 'bps' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps_rd=1234,throttling.bps-read=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps_rd=1234,throttling.bps-read=5678: 'throttling.bps-read' and its alias 'bps_rd' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps_wr=1234,throttling.bps-write=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps_wr=1234,throttling.bps-write=5678: 'throttling.bps-write' and its alias 'bps_wr' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_max=1234,throttling.iops-total-max=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_max=1234,throttling.iops-total-max=5678: 'throttling.iops-total-max' and its alias 'iops_max' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_rd_max=1234,throttling.iops-read-max=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_rd_max=1234,throttling.iops-read-max=5678: 'throttling.iops-read-max' and its alias 'iops_rd_max' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_wr_max=1234,throttling.iops-write-max=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_wr_max=1234,throttling.iops-write-max=5678: 'throttling.iops-write-max' and its alias 'iops_wr_max' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps_max=1234,throttling.bps-total-max=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps_max=1234,throttling.bps-total-max=5678: 'throttling.bps-total-max' and its alias 'bps_max' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps_rd_max=1234,throttling.bps-read-max=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps_rd_max=1234,throttling.bps-read-max=5678: 'throttling.bps-read-max' and its alias 'bps_rd_max' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps_wr_max=1234,throttling.bps-write-max=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,bps_wr_max=1234,throttling.bps-write-max=5678: 'throttling.bps-write-max' and its alias 'bps_wr_max' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_size=1234,throttling.iops-size=5678
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,iops_size=1234,throttling.iops-size=5678: 'throttling.iops-size' and its alias 'iops_size' can't be used at the same time

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,readonly=on,read-only=off
QEMU_PROG: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,readonly=on,read-only=off: 'read-only' and its alias 'readonly' can't be used at the same time


=== Parsing protocol from file name ===

Testing: -hda foo:bar
QEMU_PROG: -hda foo:bar: Unknown protocol 'foo'

Testing: -drive file=foo:bar
QEMU_PROG: -drive file=foo:bar: Unknown protocol 'foo'

Testing: -drive file.filename=foo:bar
QEMU_PROG: -drive file.filename=foo:bar: Could not open 'foo:bar': No such file or directory

Testing: -hda file:TEST_DIR/t.qcow2
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=file:TEST_DIR/t.qcow2
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file.filename=file:TEST_DIR/t.qcow2
QEMU_PROG: -drive file.filename=file:TEST_DIR/t.qcow2: Could not open 'file:TEST_DIR/t.qcow2': No such file or directory


=== Snapshot mode ===

wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2 -snapshot
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqe[K[D[Dqem[K[D[D[Dqemu[K[D[D[D[Dqemu-[K[D[D[D[D[Dqemu-i[K[D[D[D[D[D[Dqemu-io[K[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io [K[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io i[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "w[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wr[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wri[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "writ[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x2[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k"[K
wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,snapshot=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqe[K[D[Dqem[K[D[D[Dqemu[K[D[D[D[Dqemu-[K[D[D[D[D[Dqemu-i[K[D[D[D[D[D[Dqemu-io[K[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io [K[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io i[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "w[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wr[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wri[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "writ[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x2[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k"[K
wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file.filename=TEST_DIR/t.qcow2,driver=qcow2,snapshot=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqe[K[D[Dqem[K[D[D[Dqemu[K[D[D[D[Dqemu-[K[D[D[D[D[Dqemu-i[K[D[D[D[D[D[Dqemu-io[K[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io [K[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io i[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "w[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wr[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wri[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "writ[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x2[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k"[K
wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file.filename=TEST_DIR/t.qcow2,driver=qcow2 -snapshot
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqe[K[D[Dqem[K[D[D[Dqemu[K[D[D[D[Dqemu-[K[D[D[D[D[Dqemu-i[K[D[D[D[D[D[Dqemu-io[K[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io [K[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io i[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "w[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wr[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wri[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "writ[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x2[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k"[K
wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=file:TEST_DIR/t.qcow2 -snapshot
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqe[K[D[Dqem[K[D[D[Dqemu[K[D[D[D[Dqemu-[K[D[D[D[D[Dqemu-i[K[D[D[D[D[D[Dqemu-io[K[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io [K[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io i[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "w[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wr[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wri[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "writ[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x2[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k"[K
wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=file:TEST_DIR/t.qcow2,snapshot=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqe[K[D[Dqem[K[D[D[Dqemu[K[D[D[D[Dqemu-[K[D[D[D[D[Dqemu-i[K[D[D[D[D[D[Dqemu-io[K[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io [K[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io i[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "w[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wr[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wri[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "writ[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x2[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k"[K
wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2 -snapshot
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqe[K[D[Dqem[K[D[D[Dqemu[K[D[D[D[Dqemu-[K[D[D[D[D[Dqemu-i[K[D[D[D[D[D[Dqemu-io[K[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io [K[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io i[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "w[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wr[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wri[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "writ[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x2[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k"[K
wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,snapshot=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqe[K[D[Dqem[K[D[D[Dqemu[K[D[D[D[Dqemu-[K[D[D[D[D[Dqemu-i[K[D[D[D[D[D[Dqemu-io[K[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io [K[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io i[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "w[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wr[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wri[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "writ[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x2[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k"[K
wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

read 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,snapshot=off
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqe[K[D[Dqem[K[D[D[Dqemu[K[D[D[D[Dqemu-[K[D[D[D[D[Dqemu-i[K[D[D[D[D[D[Dqemu-io[K[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io [K[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io i[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "w[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wr[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wri[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "writ[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x2[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x22 0 4k"[K
wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

read 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
Testing: -drive file=TEST_DIR/t.qcow2,snapshot=on
QEMU X.Y.Z monitor - type 'help' for more information
(qemu) q[K[Dqe[K[D[Dqem[K[D[D[Dqemu[K[D[D[D[Dqemu-[K[D[D[D[D[Dqemu-i[K[D[D[D[D[D[Dqemu-io[K[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io [K[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io i[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "w[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wr[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "wri[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "writ[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x3[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x33[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x33 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x33 0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x33 0 [K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x33 0 4[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x33 0 4k[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dqemu-io ide0-hd0 "write -P 0x33 0 4k"[K
wrote 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
(qemu) c[K[Dco[K[D[Dcom[K[D[D[Dcomm[K[D[D[D[Dcommi[K[D[D[D[D[Dcommit[K[D[D[D[D[D[Dcommit [K[D[D[D[D[D[D[Dcommit i[K[D[D[D[D[D[D[D[Dcommit id[K[D[D[D[D[D[D[D[D[Dcommit ide[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dcommit ide0[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dcommit ide0-[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dcommit ide0-h[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dcommit ide0-hd[K[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[Dcommit ide0-hd0[K
(qemu) q[K[Dqu[K[D[Dqui[K[D[D[Dquit[K

read 4096/4096 bytes at offset 0
4 KiB, X ops; XX:XX:XX.X (XXX YYY/sec and XXX ops/sec)
*** done
